;
; File Name:
;		slusb.inf
;
; Abstract:
;		Senselock usb device driver information file
;
; Environment:
;		kernel mode only
;
; Notes:
;
; Author:
;		nianll
;
; Date:
;		10/24/2008
;
; Revision History:
;		08/06/2004		created by nianll(slmikey.inf)
;		10/27/2007		modify by nianll(slmikey.inf)
;		05/30/2008		modify by nianll(elite.inf)
;		16/01/2009		modify by nianll(slusb.inf)
;

[Version] 
Signature = "$Windows NT$"
Class=SmartCardReader
ClassGUID={50DD5230-BA8A-11D1-BF5D-0000F805F530}
Provider=%Senselock%
DriverVer= 02/03/2009,2.51.01.01

[DestinationDirs]
slUsb.File.x86 = 10,System32\Drivers
slvReader.File.x86 = 10,System32\Drivers
slvbus.File.x86 = 10,System32\Drivers

[slUsb.File.x86]
slusb.sys

[slvReader.File.x86]
slvrd.sys

[slvBus.File.x86]
slvbus.sys

[Manufacturer] 
%Senselock%=Senselock

[Senselock]
%Elite4Desc%=slUsb_Inst, USB\VID_0471&PID_485D
%Elite4Desc%=slUsb_Inst, USB\VID_1BC0&PID_0014
%EliteEDesc%=slUsb_Inst, USB\VID_1BC0&PID_0013
%iTokenDesc%=slUsb_Inst, USB\VID_1BC0&PID_0020
%MikeyDesc%=slUsb_Inst, USB\VID_1BC0&PID_0021
%SenseVReaderDesc%=SenseVReader_Inst, Sense\Reader
%SenseVBusDesc%=SenseVBus_Inst, root\Sensebus


[slUsb_Inst]
CopyFiles = slUsb.File.x86
AddReg = slUsb.AddReg

[slUsb.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,slusb.sys

[SenseVBus_Inst]
CopyFiles = slvBus.File.x86
AddReg = slvBus.AddReg

[slvBus.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,slvbus.sys

[SenseVReader_Inst]
CopyFiles = slvReader.File.x86
AddReg = slvReader.AddReg

[slvReader.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,slvrd.sys

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; strings

[Strings] 
Senselock= "Beijing Senselock Corp."
Elite4Desc= "Senselock EliteIV v2.x"
EliteEDesc= "Senselock Elite-e v2.x"
iTokenDesc= "Senselock iToken"
MikeyDesc= "Senselock Mikey"
SenseVReaderDesc= "Senselock Virtual Smartcard Reader"
SenseVBusDesc= "Senselock Virtual Smartcard Enumerater"

